ფორმა  N1
განცხადება
სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად
შესყიდვის ობიექტი:   500 კვ ეგხ ,,ქართლი-2“-ის N194 და N213  საყრდენების
 ფუნდამენტების გაბიონით გამაგრების სამუშაოები.


   	               ქ.თბილისი                                                                                       2 სექტემბერი 2026 წ.
	    
1. სს გეს „საქრუსენერგო“  შემდგომში “შემსყიდველი” ფლობს სახსრებს  მითითებული სამუშაოს შესყიდვისათვის. ეს სახსრები გამოყენებული იქნება ამ პროცედურის ჩატარების შედეგად დადებული შესყიდვის ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად. შემსყიდველი უფლებამოსილია პრეტენდენტების შერჩევის მიზნით შეაფასოს მათი განაცხადებები და გამარჯვებულის გამოვლენიდან,  არაუგვიანეს 10 (ათი) დღისა დადოს მასთან შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება. ხელშეკრულების ენა ქართული.
2. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შემსყიდველი გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობისათვის და გთხოვთ წარმოადგინოთ თქვენი განაცხადი შემდეგი დოკუმენტებისა და თანდართული ფორმების მიხედვით:
ა)   განცხადება მონაწილეობაზე, ფორმა N2 (თან ერთვის);
	ბ) ინფორმაცია ტექნიკური შესაბამისობის და ვადევის შესახებ, ფორმა N3 (ტექნიკური დავალება - თან ერთვის); 
[bookmark: _Hlk139480196]	გ)   ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობების შესახებ, ფორმა N4 (თან ერთვის);
              დ)  500 კვ ეგხ „ქართლი 2“-ს №194 საყრდენის A ფაზის დგარის ფუნდამენტის გაბიონით გამაგრების მუშა პროექტი (თან ერთვის);
               ე) 500 კვ ეგხ „ქართლი 2“-ს №213 საყრდენის A ფაზის დგარის ფუნდამენტის გაბიონით გამაგრების მუშა პროექტი (თან ერთვის).
	
ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, 10 (ათი) საბანკო დღის ვადაში, შემსყიდველის უფლებამოსილი ინსპექტირების განმახორციელებელი პირის/პირების მიერ დამოწმებული ფორმა №2-ის და შესაბამისად გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე. დასაშვებია წინასწარი გადახდა. მოთხოვნილი ავანსის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს სახელშეკრულებო ღირებულების 30%. ავანსის  მოთხოვნის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს საქართველოში ლიცენზირებული ბანკის მიერ გაცემული უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია (სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული გარანტია არ მიიღება) მოთხოვნილი ავანსის შესაბამის ოდენობაზე, რომლის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

	ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 10 (ათი) საბანკო დღის განმავლობაში წარმოადგინოს საქართველოში ლიცენზირებული ბანკის მიერ გაცემული   ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების ღირებულების  3,5%-ს (სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული გარანტია არ მიიღება) ოდენობით. რომლის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს შესრულების  ვადას.
პრეტენდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს მითითებულ კრიტერიუმებს, უნდა წარმოადგინოს  მოთხოვნილი ინფორმაცია და მისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია:
	
1. ცნობა რომ, არ ერიცხება დავალიანება სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე;
1. ცნობა რომ, ქონებას არ აქვს დადებული ყადაღა;
1. ცნობა რომ, არ მიმდინარეობს კომპანიის ლიკვიდაცია ან რეორგანიზაცია;
1. ბოლო 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (კონტრაქტორის ან ქვე-კონტრაქტორის რანგში) ხელშეკრულებები და მიღება-ჩაბარების აქტები;  
1. ინფორმაცია  სამუშაოებზე დასასაქმებელი პერსონალის შესახებ; 
1. შეფასებას დაექვემდებარება მხოლოდ ის წინადადებები, რომელიც პასუხობს მე-2 პუნქტში აღნიშნულ პირობებს,  შეესაბამება  ტექნიკურ დავალებას  და  შესყიდვისთვის გათავლისწინებულ თანხობრივ პარამეტრს.
	3. განაცხადი უნდა წარმოადგინოთ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, მარკ ბრონშტეინის N1, სს გეს „საქრუსენერგო“-ს შესყიდვების სამსახური.
  	4. განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა  2026  წ.  9 სექტემბერი 16:00 საათი. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ წარმოდგენილი განაცხადი არ განიხილება.
[bookmark: _Hlk201754149][bookmark: _GoBack]   	5. წარმოდგენილი განაცხადები გაიხსნება  2026 წლის 9 სექტემბერს და შეფასდება არაუგვიანეს 2026 წლის 11 სექტემბრისა, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი მარკ ბრონშტეინის N1, სს გეს „საქრუსენერგო“.
              6. განაცხადი წარდგენილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე მე-5 პუნქტში მითითებულ მისამართზე, დალუქულ კონვერტში წინააღმდეგ შემთხვევაში წინადადება არ განიხილება. 
	7. ფასები შემოთავაზებული უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში (სხვა ვალუტაში წარმოდგენილი წინადადება არ განიხილება);
8. განაცხადი ძალაშია მინიმუმ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში მისი  წარდგენის დღიდან.
9. შემოსული განაცხადი უნდა შეესაბამებოდეს შემსყიდველის მიერ შემუშავებულ „ტექნიკურ დავალებას, სამუშაოთა მოცულობებს და შესავსებ სახარჯთაღრიცხვო ცხრილს,” - განაცხადი, რომელიც არ პასუხობს მე-2 და მე-3 პუნქტებში აღნიშნულ პირობებს,  შესყიდვისთვის განსაზღვრულ ფინანსურ პარამეტრს და არ შეესამამება ზემოაღნიშნულ მოთხოვნებს იქნება უარყოფილი, როგორც ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურისთვის შემუშავებულ მოთხოვნებთან შეუსაბამო, ხოლო შესყიდვის პროცედურაში მონაწილე პირი იქნება დისკვალიფიცირებული. ასევე, სს გეს ,,საქრუსენერგო’’-ს უფლება აქვს შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ დროს შეაჩეროს ან შეწყვიტოს შესყიდვის განხორციელება, როდესაც ამის აუცილებლობა წარმოიქმნება მისგან დამოუკიდებელი და წინასწარ გაუთვალისწინებელი ობიექტური მიზეზების გამო.
10. გამარჯვებულად მიიჩნევა და შესყიდვის ხელშეკრულება დაიდება შემსყიდველ ორგანიზაციასა და იმ მიმწოდებელს შორის, რომელიც აკმაყოფილებს შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს და რომელმაც წარმოადგინა უმცირესი ფასი.
11. სს გეს ,,საქრუსენერგო’’-ს უფლება აქვს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია ან/და დოკუმენტაცია ყალბი აღმოჩნდება, აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევებში.


დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: 

შესყიდვების სამსახური - მობ: 595 00 33 33.
 
ტექნიკური სამსახური - მობ: 599 27 20 40. 











ფორმა N2



განცხადება მონაწილეობაზე

ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში თქვენს ________________________________        
                                (მიეთითება მოწვევის თარიღი)
მოწვევასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ განზრახული გვაქვს მივიღოთ მონაწილეობა პროცედურაში და წარმოგიდგინოთ ჩვენი განაცხადი შემდეგი დოკუმენტების მიხედვით:

ა)    განცხადება მონაწილეობაზე, ფორმა N2 (თან ერთვის);
	ბ) ინფორმაცია ტექნიკური შესაბამისობის შესახებ, ფორმა N3 (ტექნიკური დავალება - თან ერთვის);
               გ)  ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობების შესახებ, ფორმა N4 (თან ერთვის);
			
      ვადასტურებთ რა, რომ ჩვენ __________________  ვეთანხმებით თქვენს
                                               (მონაწილე პირის დასახელება)
               მოწვევაში აღნიშნულ ყველა პირობას, ვიღებთ ვალდებულებას გაგიფორმოთ ხელშეკრულება ჩვენს მიერ წარმოდგენილი პირობების შესაბამისად.

	წინამდებარე განაცხადი ძალაშია წარმოდგენიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში

მონაწილე პირის

	ხელმძღვანელის ხელმოწერა




























ფორმა N3


ინფორმაცია ტექნიკური შესაბამისობის შესახებ

ტექნიკური დავალება

500 კვ ეგხ ,,ქართლი-2“-ის N194 და N213  საყრდენების
 ფუნდამენტების გაბიონით გამაგრების სამუშაოებზე

      500 კვ ეგხ ,,ქართლი-2“-ის N194 და N213 კუთხური საყრდენები მდებარეობს საჩხერის მუნიციპალიტეტის, ჭერათხევის ტერიტორიაზე, გომი-საჩხერე-ჭიათურის საავტომობილო გზის მიმდებარედ.  კერძოდ,  N194 კუთხური საყრდენი მდებარეობს   საავტომობილო ასფალტის გზის გადასახვევიდან (გადასახვევი მდებარეობს სოფელ ალის ტერიტორიაზე მდებარე გალფის ბენზინგასამართი სადგურიდან 15 კმ-ზე საჩხერის მიმართულებით) 6 კმ-მდე  დაშორებით მთა-გორიან,  ძნელად მისასვლელ ადგილზე, ხოლო N214 საყრდენი მდებარეობს გომი-საჩხერე-ჭიათურის საავტომობილო გზის მიმდებარედ მაღალ ფერდზე, სოფელ ალის ტერიტორიაზე მდებარე გალფის ბენზინგასამართი სადგურიდან  8 კმ  მანძილზე საჩხერის მიმართულებით.
[bookmark: _Hlk236386754]      N194 და N213 საყრდენების  ,,А“ ფაზის დგარის დამცავი გაბიონები უნდა მოეწყოს დამუშავებული მუშა პროექტის შესაბამისად, რომელიც მიეწოდება კონტრაქტორს ელექტრონული სახით. ძირითადი სამუშაო მოცულობის 105 მ3 გაბიონი მოსაწყობია N194 საყრდენის ,,А“ ფაზის დგართან, ხოლო N213 საყრდენის ,,А“ ფაზის დგართან მოსაწყობია 14,5 მ3 მოცულობის გაბიონი. 
       კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოები გაწერილია წინამდებარე საკონკურსო დოკუმენტაციაზე თანდართულ მუშა პროექტში არსებულ სამუშაოთა მოცულობების და მასალების უწყისებში.
       კონტრაქტორმა სამუშაოები უნდა აწარმოოს 500 კვ ეგხ ,,ქართლი-2“-ის შეკეთებაში ჩაყენების გარეშე.
       კონტრაქტორმა სამუშაოები უნდა შეასრულოს კვალიფიციური პერსონალით და გააჩნდეთ სამუშაოთა შესრულებისათვის აუცილებელი რაოდენობის მანქანა-მექანიზმები და ხელსაწყო-იარაღები.
      პრეტენდენტმა, წინადადება სამუშაოთა შესრულების თაობაზე უნდა წარმოადგინოს სამუშაო ობიექტზე გასვლისა და დათვალიერების საფუძველზე.
     კონტრაქტორის სამუშაოებზე დაშვებას უზრუნველყოფს  შემსყიდველი, შესაბამისი აქტი-დაშვების საფუძველზე. სამუშაოთა წარმოების პერიოდში პერსონალის შრომის უსაფრთხოებასა და გარემოს დაცვაზე პასუხისმგებლობა დაეკისრება კონტრაქტორს.


      500 კვ ეგხ ,,ქართლი-2“-ის N194 და N213  საყრდენების ფუნდამენტების გაბიონით გამაგრების სამუშაოების შესრულება კონტრაქტორმა უნდა დაასრულოს 2026 წლის 30 ოქტომბრის ჩათვლით.

      

               სამუშაოთა წარმოების პერიოდში კონტრაქტორის პერსონალის შრომის უსაფრთხოებასა და გარემოს დაცვაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება კონტრაქტორს (მიმწოდებელს).
          
              
             
[bookmark: _Hlk201848767]            პრეტენდენტი ვალდებულია გაეცნოს ტექნიკურ დავალებას და დაადასტუროს ხელმოწერით, რომ სამუშაოები შესრულდება თანდართული (ფორმა-N3) ტექნიკური დავალების, შესასრულებელი  სამუშაოების (ფორმა-N4) მოცულობების და პროექტის შესაბამისად.
            პრეტენდენტის უფლებემოსილი პირის
            ხელმოწერა ______________
 


